{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["COCO","Diagrammes","Courbes Givoni"],"not_rendered":{"charts":2,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":21,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"COCO","index":0,"n_rows":11,"n_cols":16,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,15,19,24]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Le projet COCO (Confort Optimisé pour réduire la Climatisation en Outre-mer) est un projet qui a permis d’évaluer le confort thermique des bâtiments à La Martinique et à Mayotte dans l’objectif de réduire la consommation énergétique liée à la climatisation dans les bâtiments tertiaires et les logements.\nSur la base de l’ensemble des données récoltées et traitées sur les territoires de La Martinique et de Mayotte, nous proposons une évolution du diagramme de confort de Givoni adapté au climat tropical, applicable à La Martinique, à Mayotte et en Guadeloupe.\n\nPour étudier le confort thermique selon le diagramme COCO, et le comparer au diagramme de Givoni, cliquez ici !"]

{"sheet":"Diagrammes","index":1,"n_rows":34,"n_cols":35,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,8,1,12],[0,4,0,12]]}
["Date / Heure\n(facultatif)","Température opérative [°C]","Humidité relative (HR) [%]",null,"Etape 1 : Entrer/Coller les données mesurées de température opérative et d'humidité dans les cases vertes ci-contre à gauche\nAttention : Ne pas laisser de cellules vides entre les données\nEtape 2 : Cliquer sur analyse statistique"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Analyse statistique effectuée, résultats ci-dessous"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"zone de confort à 0 m/s"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"zone de confort à 0,5 m/s"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"zone de confort à 1 m/s"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"zone de confort à 1,5 m/s"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zone COCO à 0 m/s"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zone COCO à 1 m/s"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nombre d'heures totales :",{"$f":"COUNT($B:$B)","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,null,"à 0 m/s","à 1 m/s",null,null,null,null,"à 0 m/s","à 1 m/s"]
[null,null,null,null,null,"Nombre d'heures dans la zone de confort de Givoni",0,0,null,null,null,"Nombre d'heures dans la zone de confort COCO",0,0]
[null,null,null,null,null,"Pourcentage des heures confortables selon Givoni",{"$f":"IFERROR(G33/K30,0)","v":0},{"$f":"IFERROR(H33/K30,0)","v":0},null,null,null,"Pourcentage des heures confortables avec COCO",{"$f":"IFERROR(M33/K30,0)","v":0},{"$f":"IFERROR(N33/K30,0)","v":0}]

{"sheet":"Courbes Givoni","index":2,"n_rows":56,"n_cols":30,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,4,1,13],[0,15,0,21],[0,23,0,29]]}
["Aide au tracé du degré hygrométrique",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zones de confort GIVONI",null,null,null,null,null,null,null,"Zones de confort COCO"]
[null,null,null,null,"r (hum abs) pour φ (humidité relative) donnée "]
[null,"Pa","Pa","°C","geau/kgas","geau/kgas","geau/kgas","geau/kgas","geau/kgas","geau/kgas","geau/kgas","geau/kgas","geau/kgas","geau/kgas",null,"v = 0 m/s",null,null,null,null,null,null,null,"v = 0 m/s"]
[null,null,null,null,0.1,{"$f":"E4+0.1","v":0.2},{"$f":"F4+0.1","v":0.30000000000000004},0.4,0.5,0.6,0.7,0.79999999999999993,0.89999999999999991,0.99999999999999989,null,"T","φ","p_vs = f(T)","p_atm","r",null,null,null,"T","φ","p_vs = f(T)","p_atm","r"]
[null,"p_atm","p_vs = f(T)","T","HR = 10%","HR = 20%","HR = 30%","HR = 40%","HR = 50%","HR = 60%","HR = 70%","HR = 80%","HR = 90%","HR = 100%",null,"°C","%","Pa","Pa",null,null,null,null,"°C","%","Pa","Pa"]
[null,101325,{"$f":"10^((7.5*D6/(237.3+D6))+2.7858)","v":610.66074047883012},0,{"$f":"0.622*E$4*$C6/($B6-$C6*E$4)*1000","v":0.37509008968146407},{"$f":"0.622*F$4*$C6/($B6-$C6*F$4)*1000","v":0.75063284003702369},1.1266290709713003,1.5030796043702372,1.8799852641070876,2.2573468760484241,2.6351652680601725,3.0134412700136655,3.3921757137917159,3.7713694332947174,null,20,0.2,{"$f":"10^((7.5*P6/(237.3+P6))+2.7858)","v":2337.636983491102},101325,{"$f":"0.622*(($Q6*$R6)/($S6-$Q6*$R6))*1000","v":2.8832969262485078},null,null,null,20,0.2,{"$f":"10^((7.5*X6/(237.3+X6))+2.7858)","v":2337.636983491102},101325,{"$f":"0.622*(($Y6*$Z6)/($AA6-$Y6*$Z6))*1000","v":2.8832969262485078},"a","b"]
[null,101325,656.55775177081875,{"$f":"D6+1","v":1},{"$f":"0.622*E$4*$C7/($B7-$C7*E$4)*1000","v":0.40329998651259141},0.80712330553038281,1.2114709763494209,1.6163440209145192,2.021743463827868,2.4276703323576769,2.8341256564468531,3.2411104687217094,3.6486258045007127,4.0566727018032589,null,20,0.8,2337.636983491102,101325,{"$f":"0.622*(($Q7*$R7)/($S7-$Q7*$R7))*1000","v":11.695836757271255},{"$f":"(T8-T7)/(P8-P7)","v":0.85105622286534666},{"$f":"-(U7*P7)+T7","v":-5.3252877000356769},null,20,0.8,2337.636983491102,101325,11.695836757271255,{"$f":"(AB8-AB7)/(X8-X7)","v":0.90215269341993831},{"$f":"-(AC7*X7)+AB7","v":-6.3472171111275095}]
[null,101325,705.47694392080882,{"$f":"D7+1","v":2},0.43337023619892717,0.86734478335223897,1.3019249063594256,1.7371118736525677,2.1729069572086797,2.6093114325620994,3.0463265788169362,3.4839536786595642,3.9221940183711741,4.361048887840373,null,25,0.8,3166.8708092635011,101325,{"$f":"0.622*(($Q8*$R8)/($S8-$Q8*$R8))*1000","v":15.951117871597988},{"$f":"(T9-T8)/(P9-P8)","v":-2.3755589357989946},{"$f":"-(U8*P8)+T8","v":75.340091266572855},null,27,0.8,3564.3045201571672,101325,18.010905611210823,{"$f":"(AB9-AB8)/(X9-X8)","v":-1.3377888350455542},{"$f":"-(AC8*X8)+AB8","v":54.131204157440784}]
[null,101325,757.58777648034675,3,0.46540555887815233,0.93150810980203125,1.3983092196693918,1.8658104600782044,2.3340134073442931,2.802919642519051,3.2725307514072384,3.7428483245848589,4.2138739574171158,4.685609250076455,null,27,null,3564.3045201571672,101325,{"$f":"0.0112*1000","v":11.2},null,null,null,28,0.7,3778.8245503932108,101325,16.673116776165269]
[null,101325,813.06743014116023,4,0.49951550094495006,0.99983394812053883,1.5009572791280357,2.0028874378079338,2.5056263742650842,3.0091760448939509,3.513538412403987,4.0187154458451406,4.5247091206334682,5.0315214185768973,null,27,0.2,3564.3045201571672,101325,{"$f":"0.622*(($Q10*$R10)/($S10-$Q10*$R10))*1000","v":4.4070177444951897},null,null,null,28,0.2,3778.8245503932108,101325,4.6742502679731075]
[null,101325,872.10106730584153,5,0.53581460483887633,1.0725531480076054,1.6102180213745945,2.148811625071394,2.6883363675284091,3.2287946655108026,3.7701889441545782,4.3125216370028561,4.8557951860423341,5.400012041739938,null,20,0.2,2337.636983491102,101325,{"$f":"0.622*(($Q11*$R11)/($S11-$Q11*$R11))*1000","v":2.8832969262485078},null,null,null,20,0.2,2337.636983491102,101325,2.8832969262485078]
[null,101325,934.88209761517953,6,0.57442258288264947,1.1499071153075016,1.7264565448786362,2.3040738301189383,2.8827619405207052,3.4625238565965315,4.0433625699304798,4.6252810832295372,5.2082824103753564,5.7923695764762897]
[null,101325,1001.6124483977499,7,0.61546449524143221,1.2321481921953596,1.8500547172120712,2.4691877110375779,3.0895508288851188,3.7111477405070938,4.3339821302674233,4.958057697214346,5.5833781551536426,6.2099472327223095]
[null,101325,1072.5028400033391,8,0.65907093207845513,1.3195400482236268,1.9814118024200997,2.6446906675904187,3.3093811356958511,3.9754877178377872,4.6430149443597966,5.3119673649503367,5.9823495487461118,6.6541660844361052,null,"v = 0,5 m/s"]
[null,101325,1147.7730659778324,9,0.70537819998764917,1.4123580826152551,2.1209451094277734,2.831144766829361,3.5429625662249817,4.2564040441629674,4.9714747624785716,5.6881803084384925,6.4065262948864046,7.1265183603894711,null,"T","φ","p_vs = f(T)","p_atm","r"]
[null,101325,1227.6522780332255,10,0.75452851278976929,1.5108898382204095,2.2690906624945719,3.0291377043766921,3.7910377153914454,4.5547974800236695,5.3204238159197388,6.0879235740904249,6.857303639115246,7.6285709293483217,null,"°C","%","Pa","Pa"]
[null,101325,1312.379275762499,11,0.80667018678488667,1.615435427586027,2.4263038948113298,3.239283803429394,4.0543834112469286,4.8716110191883546,5.6909749715775879,6.5124836564220434,7.3361455056988758,8.161968995643452,null,20,0.2,{"$f":"10^((7.5*P17/(237.3+P17))+2.7858)","v":2337.636983491102},101325,{"$f":"0.622*(($Q17*$R17)/($S17-$Q17*$R17))*1000","v":2.8832969262485078}]
[null,101325,1402.20280104521,12,0.86195784056110369,1.7263079716227916,2.5930603664224945,3.4622250537114581,4.3338121181415366,5.207831700655225,6.0842939988789722,6.9632092675197681,7.8445878187651061,8.728440022686268,null,20,null,2337.636983491102,101325,{"$f":"0.01242*1000","v":12.42},{"$f":"(T19-T18)/(P19-P18)","v":1.0349999999999999},{"$f":"-(U18*P18)+T18","v":-8.2799999999999994}]
[null,101325,1497.3818370858071,13,0.92055259946695889,1.8438340513921083,2.769856507752523,3.6986321927852339,4.6301734035251343,5.5644925103476925,6.5016019575165371,7.4415142637359404,8.3842420227082766,9.3297979036965035,null,26,null,3360.470412360009,101325,{"$f":"0.01863*1000","v":18.63},{"$f":"(T20-T19)/(P20-P19)","v":-1.3249999999999997},{"$f":"-(U19*P19)+T19","v":53.08}]
[null,101325,1598.1859120228771,14,0.98262230486326341,1.9683541735767309,2.9572103901187425,3.949205832334151,4.9443554726804875,5.9426743789812377,6.9441777151863446,7.948880742139985,8.9567988183557254,9.9679474007991278,null,30,null,4241.8063875288617,101325,{"$f":"0.01333*1000","v":13.33}]
[null,101325,1704.8954070437517,15,1.0483417282790712,2.1002232502429199,3.1556625247247876,4.2146776322471329,5.2772867760540878,6.3435082831544491,7.4133606053753143,8.4868623204265177,9.5640321329759566,10.644888875735965,null,30,0.2,4241.8063875288617,101325,{"$f":"0.622*(($Q21*$R21)/($S21-$Q21*$R21))*1000","v":5.2517751520927005}]
[null,101325,1817.8018689352466,16,1.1178927906062242,2.2398110935497466,3.3657766917495322,4.4958115255713311,5.6299376942527761,6.7681774573440041,7.9105532361639641,9.0570876152726463,10.207803343959403,11.362723337747594,null,20,0.2,2337.636983491102,101325,{"$f":"0.622*(($Q22*$R22)/($S22-$Q22*$R22))*1000","v":2.8832969262485078}]
[null,101325,1937.2083269975997,17,1.1914647864773704,2.3875029261124165,3.5881408012766252,4.793404997655613,6.0033223062114498,7.2179197251677394,8.4372244620177934,9.6612639355561818,10.890065777934025,12.123657836738277]
[null,101325,2063.4296142451503,18,1.2692546139837104,2.5436999077817974,3.8233677879505308,5.1082904230846928,6.3985002465131702,7.6940299590278665,8.9949125316464773,10.301181208409542,11.612869509212347,12.93001123267211,null,"v =  1,0 m/s",null,null,null,null,null,null,null,"v =  1,0 m/s"]
[null,101325,2196.7926928136903,19,1.3514670099008581,2.708819679661576,4.072096541396558,5.4413364643041282,6.8165786583606804,8.19786267806351,9.5852284262230896,10.978716157805541,12.378366483826094,13.784220375294302,null,"T","φ","p_vs = f(T)","p_atm","r",null,null,null,"T","φ","p_vs = f(T)","p_atm","r"]
[null,101325,2337.636983491102,20,1.4383147906043767,2.8832969262485082,4.3349928746064128,5.7934495361626004,7.2587142492629484,8.7308347952364844,10.209859403589221,11.695836757271254,13.188815998018285,14.688846731768868,null,"°C","%","Pa","Pa",null,null,null,null,"°C","%","Pa","Pa"]
[null,101325,2486.3146992843222,21,1.5300190988705216,3.067583956649504,4.6127505326672109,6.1655753409508005,7.7261154571144326,9.2944285253523571,10.870572765536734,12.454606980422055,14.046590562958039,15.646583503712893,null,20,0.2,{"$f":"10^((7.5*P27/(237.3+P27))+2.7858)","v":2337.636983491102},101325,{"$f":"0.622*(($Q27*$R27)/($S27-$Q27*$R27))*1000","v":2.8832969262485078},null,null,null,20,0.2,{"$f":"10^((7.5*X27/(237.3+X27))+2.7858)","v":2337.636983491102},101325,{"$f":"0.622*(($Y27*$Z27)/($AA27-$Y27*$Z27))*1000","v":2.8832969262485078},"a","b"]
[null,101325,2643.1911829325522,22,1.6268096567728982,3.2621513059031888,4.9060922444029833,6.5587004789000618,8.2200447350158026,9.8901944668922273,11.569219866870942,13.25719187532677,14.954182190659045,16.660263279443445,null,20,null,2337.636983491102,101325,{"$f":"0.013175*1000","v":13.174999999999999},{"$f":"(T29-T28)/(P29-P28)","v":1.1692857142857143},{"$f":"-(U28*P28)+T28","v":-10.210714285714287},null,20,null,2337.636983491102,101325,{"$f":"0.013175*1000","v":13.174999999999999},{"$f":"(AB29-AB28)/(X29-X28)","v":1.1692857142857143},{"$f":"-(AC28*X28)+AB28","v":-10.210714285714287}]
[null,101325,2808.6452482732684,23,1.7289250249018353,3.4674883575124467,5.2157708197033763,6.9738541395197089,8.7418209639157691,10.519754871706233,12.307740386736871,14.105862991279333,15.914209139654391,17.732866272088216,null,27,null,3564.3045201571672,101325,{"$f":"0.02136*1000","v":21.36},{"$f":"(T30-T29)/(P30-P29)","v":-1.2719999999999998},{"$f":"-(U29*P29)+T29","v":55.703999999999994},null,27,null,3564.3045201571672,101325,{"$f":"0.02136*1000","v":21.36},{"$f":"(AB30-AB29)/(X30-X29)","v":0},{"$f":"-(AC29*X29)+AB29","v":21.36}]
[null,101325,2983.0695253644603,24,1.8366128681505713,3.6841039883793787,5.5425702955366392,7.4121098796040226,9.2928220029525708,11.184807117910962,13.088166884650638,15.00300418939446,16.929423162955796,18.867529199614999,null,32,null,4753.3457566486686,101325,{"$f":"0.015*1000","v":15},null,null,null,31,null,4491.2504676961498,101326,{"$f":"0.02136*1000","v":21.36},{"$f":"(AB31-AB30)/(X31-X30)","v":-6.3599999999999994},{"$f":"-(AC30*X30)+AB30","v":218.51999999999998}]
[null,101325,3166.8708092635011,25,1.950130228330877,3.9125272374252122,5.8873071338841285,7.8745874942309158,9.8744873882466155,11.887127402751547,13.912629665842822,15.951117871597985,18.00271730525537,20.067554868881842,null,32,0.2,4753.3457566486686,101325,{"$f":"0.622*(($Q31*$R31)/($S31-$Q31*$R31))*1000","v":5.8911098796623058},null,null,null,32,null,4753.3457566486686,101325,{"$f":"0.015*1000","v":15}]
[null,101325,3360.470412360009,26,2.0697438039004181,4.1533079992754187,6.2508314750928911,8.3624549876080945,10.488321191850318,{"$f":"0.622*J$4*$C32/($B32-$C32*J$4)*1000","v":12.628574673748853},14.783361982913393,16.952831666084556,19.137134301270507,21.336422532586155,null,20,0.2,2337.636983491102,101325,{"$f":"0.622*(($Q32*$R32)/($S32-$Q32*$R32))*1000","v":2.8832969262485078},null,null,null,32,0.2,4753.3457566486686,101325,{"$f":"0.622*(($Y32*$Z32)/($AA32-$Y32*$Z32))*1000","v":5.8911098796623058}]
[null,101325,3564.3045201571672,27,{"$f":"0.622*E$4*$C33/($B33-$C33*E$4)*1000","v":2.1957302371052734},4.4070177444951897,6.6340284504232505,8.8769306512034127,11.135895053606331,13.411094818169751,15.702705603446065,18.01090561121082,20.335875632656606,22.677799095597454,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,0.2,2337.636983491102,101325,{"$f":"0.622*(($Y33*$Z33)/($AA33-$Y33*$Z33))*1000","v":2.8832969262485078}]
[null,101325,3778.8245503932108,28,2.3283764088635057,4.6742502679731075,7.0378195578715017,9.4192852572287187,11.818851399810663,14.236725132751554,16.673116776165273,19.128239884131606,21.60231130709456,24.095551255710983,null,"v = 1,5 m/s"]
[null,101325,4004.4975153919645,29,2.4679797417395868,4.9556224671716,7.4631641056756255,9.9908443762352981,12.538906863832974,15.107599097699952,17.697172631475002,20.307883125325745,22.939990430089203,25.593758673489585,null,"T","φ","p_vs = f(T)","p_atm","r"]
[null,101325,4241.8063875288617,30,2.6148485113851132,5.2517751520926996,7.9110607282671941,10.592990828331018,13.297855925225823,16.025951481287976,18.777578055837832,21.553041415565119,24.352652647795491,27.176728276726433,null,"°C","%","Pa","Pa"]
[null,101325,4491.2504676961498,31,2.7693021668483144,5.5633738889468676,8.3825489798167077,11.227167278349048,14.097574785369742,16.994123803934951,19.917173083477429,22.867087967927429,25.84424054793643,28.849009817337198,null,20,0.2,{"$f":"10^((7.5*P37/(237.3+P37))+2.7858)","v":2337.636983491102},101325,{"$f":"0.622*(($Q37*$R37)/($S37-$Q37*$R37))*1000","v":2.8832969262485078}]
[null,101325,4753.3457566486686,32,2.9316716601838579,5.8911098796623058,8.8787110109365432,11.894878986194318,14.940025499368961,18.014570193471254,21.118940853373179,24.253573604229576,27.418913115731016,30.615412812388708,null,20,null,2337.636983491102,101325,{"$f":"0.01393*1000","v":13.93}]
[null,101325,5028.6253291092989,33,3.1022997858252905,6.235700879533292,9.4006733345575793,12.597696724573851,15.827260385749682,19.089863666429213,22.386016184520301,25.716238092862838,29.081060352868459,32.481025016733916,null,27.6,null,3691.7046923788307,101325,{"$f":"0.0229*1000","v":22.9},{"$f":"(T39-T38)/(P39-P38)","v":1.1802631578947365},{"$f":"-(U39*P38)+T38","v":-9.6752631578947295}]
[null,101325,5317.6397105108663,34,3.2815415302151707,6.597892155478708,9.9496086874859451,13.337259877389261,16.761426737538173,20.22270287367995,23.721694828019739,27.259022433556538,30.835319180129936,34.451232592631449,null,33.200000000000003,null,5085.3114924643114,101325,{"$f":"0.016*1000","v":16},{"$f":"(T40-T39)/(P40-P39)","v":-1.2321428571428565},{"$f":"-(U40*P39)+T39","v":56.907142857142844}]
[null,101325,5620.9572562490839,35,3.4697644322227563,6.9784574875679271,10.526737994678767,14.115279733244497,17.744771860532317,21.415919352605194,25.129443460818795,28.886082184218463,32.686590758486034,36.531742162116963,null,33.200000000000003,0.2,5085.3114924643114,101325,{"$f":"0.622*(($Q41*$R41)/($S41-$Q41*$R41))*1000","v":6.306706768761086}]
[null,101325,5939.164533319381,36,3.6673489549163585,7.3782002166715834,11.133332443857491,14.933542989811169,18.779648467053466,22.672485332301793,26.612910492937566,30.601801935851803,34.640059379638316,38.728604951151972,null,20,0.2,2337.636983491102,101325,{"$f":"0.622*(($Q42*$R42)/($S42-$Q42*$R42))*1000","v":2.8832969262485078}]
[null,101325,6272.8667042081361,37,3.8746888692966572,7.7979543413096426,11.770715678706498,15.793915486207629,19.868520456200539,23.995522143118382,28.175937767885813,32.410811053803045,36.701213095310884,41.048243261155676]
[null,101325,6622.6879129074305,38,4.0921916506394398,8.238585667001681,12.440266119591389,16.698346182103865,21.013969114662252,25.388309287187774,29.822573244827179,34.318000817467855,38.875866275483695,43.497479533974982]
[null,101325,6989.2716729203612,39,4.3202788881405985,8.7009930116737912,13.143419421478356,17.64887140397445,22.218699775507226,26.854294232614329,31.557084761012469,36.328543106304039,41.17018430958101,46.083568311292062]
[null,101325,7373.2812571226241,40,4.5593867086037951,9.1861094709465174,13.88167107955196,18.647619380807242,23.485548976111883,28.39710300069196,33.383974984247857,38.447910797861674,43.590710691866143,48.814231429672034]
[null,101326,7775.4000893444454,41,4.8099183776678283,9.6948065757806443,14.656431137764111,19.696614547437679,24.817237460985705,30.020241046652565,35.307629438276585,40.681472309177813,46.143907573343981,51.697144221320841]
[null,101327,8196.3321375354226,42,5.0723830029190111,{"$f":"0.622*F$4*$C48/($B48-$C48*F$4)*1000","v":10.228176339949954},15.469454468272453,20.798361210515875,26.217112678492136,31.72800034606712,37.333394280122128,43.035746539176429,48.837594749909528,54.741565872543035]
[null,101328,8636.8023083740718,43,5.3472626382701405,10.787262131467649,16.322432066432729,21.955291930503197,27.688450935391838,33.524612047163423,39.466576235388729,45.517246955509634,51.679634879486152,57.956862890919432]
[null,101329,9097.5568431817501,44,5.6350557057272841,11.373147293363806,17.217126823755596,23.169952599090493,29.234694156359801,35.414537545130415,41.712790908693982,48.132890389135127,54.67840637846578,61.353050139720459]
[null,101330,9579.3637150007507,45,5.9362775012614488,11.986956773914509,18.155377057984449,24.445008827824342,30.859460303080542,37.402484351179552,44.077985809081305,50.890029254314179,57.842847257787874,64.940849153594669]
[null,101331,10083.013026694272,46,6.2514607202953121,12.629858846509967,19.139100275333007,25.7832528113663,32.566554644267484,39.493423364142693,46.568465555487315,53.796487013458282,61.182503630089712,68.731753002272598]
[null,101332,10609.317409925794,47,6.5811560039713175,13.303066925576866,20.170297183657073,27.187610707731679,34.359981959194855,41.692607691260022,49.190919506078629,56.860597272797648,64.707583476217536,72.738098572228793]
[null,101333,11159.112424874529,{"$f":"D53+1","v":48},6.9259325074453866,14.007841485475007,21.25105597702694,28.661150582116605,36.243959766455461,44.005593182383635,51.952452086669773,60.091246947900281,68.429016345247177,76.973147270481292]
[null,101334,11733.256960542667,49,7.2863784915334167,14.745492089836057,22.383556914029178,30.207090965670929,38.222932679933294,46.438260861802206,54.860616129460311,63.49792399948273,72.358519762397933,81.451175312728054]
[null,101335,12332.633635510139,50,7.6631019391267827,15.517379539408887,23.570077214182174,31.828810085876146,40.3015880055721,48.996841464655283,57.92344957476142,67.090770311223437,76.508673236567503,86.187574944612237]